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1. Omschrijving
Comforvinyl Mobilis is een losliggende PVC vloer die zonder volledige verlijming wordt gelegd. Snel aan te brengen, plank voor plank te vervangen en geschikt voor ruimten die maar kort dicht kunnen.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforvinyl Mobilis. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Lijm: Eurocol 640 PVC Lijm. 3. PVC vloerbedekking: Comforvinyl Mobilis, losliggende PVC-plank.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Losliggende PVC projectvloer, zonder volledige verlijming

	Voordeel
	Snel te leggen en plank voor plank te vervangen

	Toepassing
	Winkels, kantoren, zorg en publieke ruimten

	Ondergrond
	Vlakke en schone ondergrond, oneffenheden tekenen zich af

	Uitvoering
	Projectmatig, inclusief detailafwerking bij drempels, kozijnen en plinten

	Ingebruikname
	Doorgaans direct na het leggen

	Antislip
	Per collectie, in overleg

	Belasting
	Winkels, kantoren en zorg

	Laagdikte
	per collectie, in overleg

	Oppervlak
	PVC planken of tegels, losliggend gelegd

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag


5. Ondergrond en voorbehandeling
Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.
7. Detaillering
Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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