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1. Omschrijving
Comforvinyl Silentia is een gelaagde PVC vloer met een geïntegreerde geluiddempende rug. Die dempt het contactgeluid en maakt de vloer prettiger om op te lopen, zonder aparte ondervloer.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforvinyl Silentia. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Lijm: Eurocol 640 PVC Lijm. 3. PVC vloerbedekking: Comforvinyl Silentia, PVC-plank met geïntegreerde ondervloer.
4. Prestatie-eisen
	Type
	Gelaagde PVC projectvloer met geïntegreerde geluiddempende rug

	Voordeel
	Contactgeluiddemping zonder aparte ondervloer, beperkte opbouwhoogte

	Comfort
	Zachter loopgevoel dan een dunne verlijmde PVC vloer

	Ondergrond
	In veel gevallen over een bestaande vloer te leggen

	Toepassing
	Appartementen, kantoren, zorg, scholen en hotels

	Geluidseis
	Opbouw af te stemmen op een eis uit splitsingsakte of bestek

	Antislip
	Per collectie, in overleg

	Belasting
	Wonen, kantoor, zorg en hotel

	Laagdikte
	per collectie, in overleg

	Oppervlak
	Gelaagde PVC planken met geluiddempende rug

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Direct na het leggen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.
7. Detaillering
Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
vloersch.nl	18 oktober 2026
a99c56d873f1789d15df924174be80c3529c141b.png
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT




