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1. Omschrijving
Comforvinyl Spica is een PVC projectvloer waarbij u het legpatroon bepaalt: visgraat, chevron, tegelverbanden of eigen kleurvlakken. Daarmee wordt de vloer onderdeel van het ontwerp.
2. Fabrikaat en type
Fabrikaat Vloersch, type Comforvinyl Spica. Verwerking door Vloersch B.V., Vierpolders.
3. Laagopbouw en materialen
1. Ondergrond: Beton, kogelgestraald of geschuurd. 2. Lijm: Eurocol 640 PVC Lijm. 3. PVC vloerbedekking: Comforvinyl Spica, PVC-tegel in visgraat en patronen.
4. Prestatie-eisen
	Type
	PVC projectvloer met vrij te bepalen legpatroon

	Patronen
	Visgraat, chevron, tegelverbanden, kleurvlakken en zonering

	Toepassing
	Winkels, showrooms, horeca, kantoren en hotels

	Voorbereiding
	Legplan vooraf, met inzicht in banenverloop en snijverlies

	Ondergrond
	Hogere eis aan vlakheid, een patroon maakt oneffenheden zichtbaarder

	Let op
	Patroonwerk vraagt meer legtijd en geeft meer snijverlies

	Antislip
	Per collectie, in overleg

	Belasting
	Retail, horeca en kantoor

	Laagdikte
	per collectie, in overleg

	Oppervlak
	PVC planken en tegels in vrij te kiezen verband

	Productdocumentatie
	DoP en documentatie op aanvraag

	Ingebruikname
	Direct na het leggen


5. Ondergrond en voorbehandeling
Vlakke, droge en drukvaste ondergrond, vrij van stof, olie, vet en losse delen. Restvocht en vlakheid controleren voor aanvang; waar nodig egaliseren volgens het voorschrift van de fabrikant.
6. Verwerking en condities
Verwerking door Vloersch B.V. volgens het verwerkingsvoorschrift van de fabrikant. Materiaal vooraf acclimatiseren in de ruimte; ondergrond- en omgevingstemperatuur volgens het technisch datablad.
7. Detaillering
Afwerking langs wanden met een plint, overgangen naar andere vloeren met een passend profiel, volgens afspraak met de opdrachtgever.
8. Keuring en oplevering
Voor aanvang: controle van restvocht en vlakheid van de ondergrond. Na oplevering: visuele controle op naden, aansluitingen en vlakheid. Oplevering in overleg met de opdrachtgever.
9. Documentatie en garantie
Technisch datablad en prestatieverklaring van de fabrikant, onderhoudsvoorschrift en reinigingsadvies van Vloersch B.V. Garantie op materiaal en verwerking volgens de aanbieding van Vloersch B.V.
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